1.评分表
	评分因素
	评分内容
	分值

	供应商服务能力及服务保障

	服务业绩：投标人2021年1月1日建筑、装饰类或水电类项目业绩合同，每提供一项业绩得3分，最高得15分。
注：1.投标文件中提供合同复印件并加盖投标人，合同时间以合同签订日期为准。
. 2.供应商在报价文件中承诺中标后有24小时服务承诺，未提供不得分，供应商必须承诺服务费用不高于市场均价，未提供不得分（20分）。
	0-35分

	维修报价
	一、水电：地下供水管（5.5分）；室内供水管网（5.5分）；卫生间排水管（5.5分）；地下排水管（5.5分）；路灯更换（5.5分）。
二、建筑物构筑物：室内墙面粉刷（5.5分）；室外真石漆墙面粉刷（5.5分）；室外墙壁漆粉刷（5.5分）；石材地面修复（5.5分）；屋面防水（5.5分）。

1.由潜在供应商分别报价，每项报价最高为5.5分，单项报价得分为：
2.以上报价：包工包料（含发票）。
	一、二两项55分





2.报价单
	亳州十八中校园零星维修供应商招标项目报价单

	时间
	2026年7月13日9:30

	地点
	[bookmark: _GoBack]钟毓楼四楼总务处

	供应商名称（加盖公章）
	

	项目内容
	校园零星维修

	报价
	水电：（单位：元/米）
管材报价推荐品牌：（日丰、中财、联塑）
地下供水管（                            ）；
室内供水管网（                          ）；
卫生间排水管（                           ）；
地下排水管（                             ）；
路灯更换（            ）。
建筑物构筑物：（单位：元/平方米）
室内墙面粉刷（          ）；
室外真石漆墙面粉刷（          ）；
室外墙壁漆粉刷（          ）；
石材地面修复（         ）；屋面防水（           ）。

	授权人
	姓名：            联系方式：


备注：
1、 水电：
1.管材报价推荐品牌：（日丰、中财、联塑）
2.管材分规格报价
二、内墙乳胶漆翻新施工方案及程序： 
施工工艺： 
1.铲除旧墙起皮、鼓壳、风化、起碱、脱落及污染等不稳固部位，并清扫干净； 
2.滚涂推荐品牌（立邦、三棵树、嘉宝莉等）抗碱封闲底漆，加固基底，待干； 
3.底漆完全干后，使用外墙防水腻子分别批刮第1遍，第2遍，找平墙面； 
4.腻子干透后，使用砂纸进行打磨找平，并清扫干净灰尘； 
5.滚刷二遍品牌内墙环保乳胶漆，使颜色均匀、一致； 
6.施工结束，清理门窗设备污染及现场施工垃圾。 
综合价格:包工包料（含发票）
三、外墙乳胶漆翻新施工方案及施工程序 ：
施工工艺:
1.铲除旧墙起鼓、风化、起碱、脱落、污染等不稳部位，并清扫干净； 
2.滚涂推荐品牌（立邦、三棵树、嘉宝莉等）外墙抗碱封闭底漆，加固基底，待干； 
3.底漆完全干后，使用外抗裂防水腻子分别批刮二遍，找平墙面； 
4.腻子完全干透后，使用砂纸打磨、找平，并清扫灰尘； 
5.滚刷二遍推荐品牌（立邦、三棵树、嘉宝莉等）外墙乳胶漆，使颜色均匀、一致； 
6.施工结束，清理施工造成的门窗设备等污染及现场施工垃圾。
综合价格:包工包料（含发票） 
四、防水施工工艺参照常规防水施工做法。 
推荐品牌（东方雨虹、科顺、立邦）
综合价格:包工包料（含发票） 
五、中标供应商施工所用材料，需建设单位确认后方可使用。
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