亳州市第十八中学格物楼教学基础设施改造项目
[bookmark: _GoBack]询价文件
  
各供应商：
    本次采购项目将以询价的方式采购亳州市第十八中学格物楼教学基础设施改造项目，现将有关事项说明如下:
一、注意事项
1.资质条件：符合询价公告条件要求。
2.询价方法：询价分技术评审和商务评审。先进行技术评审，然后对技术评审符合要求的供应商进行商务评审。
（1）评审工作由询价小组负责。
（2）询价小组将对所有供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评审。
（3）询价小组对响应文件中有疑问的地方，可以约请其供应商进行澄清，但不允许供应商改动报价和修改响应文件。
（4）评标时先实行初审，重点审查报价函、营业执照、资质证书、法定代表人身份证明、授权委托书、服务方案及服务承诺等资料是否满足询价文件要求。
（5）经评审合格的投标文件，最后按照投标报价由低到高的顺序排出第一、二、三中标候选人，报价相同的，由询价小组成员依次以技术参数更优、售后服务承诺更优的供货商排序在先。若仍相同，由询价小组投票决定，并记录每位成员投票理由。
3.废标条款及无效投标：
在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标： 
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）递交投标文件不足三家的。
4.询价地点：详见询价公告。
[bookmark: _Toc351115569]二、采购清单及技术要求
1.采购内容
网线、网络面板、交换机、视频展台、教学音响以及集成服务等，详见采购需求内容。
2.技术与商务要求
2.1技术参数及要求
	序号
	标的名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	一、
	强弱电布线改造
	
	
	

	1
	网线
	六类非屏蔽双绞线
1.优质环保PVC材料或低烟无卤护套，耐磨损、耐拉扯、环保、不含有害物质、抗拉强度超过23MPa。
2.绝缘材料采用优质高密度聚乙烯。
3.线缆有多种颜色可选，可根据实际需求进行选择和定制。
4.线缆中有抗拉绳，增强线缆的机械抗拉性。
5.带十字骨架，有效分离四对线，降低串扰，保护双绞线结构不塌陷，长期使用性能不衰减。
	箱
	11

	2
	网络模块
	六类非屏蔽网络模块
1.IDC底座聚碳酸脂，阻燃、环保、强度高、不易变色。
2.采用优质铍青铜，ins针采用淬火+镀镍+全镀金工艺，韧性更优，插拔寿命更久，耐氧化。
3.可以和配线架之间相互交换，实现配线架模块化安装和资源优化配置，减少浪费。
4.多种颜色可供选择，可用于区分不同应用类型，实现高效施工.
5.有免打线和打线模块两种类型，有90度端接方式和180度端接方式可选，可根据客户需求自由选择。
6.568A/B打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接。
	个
	105

	3
	双口网络面板
	1.模块化设计，接口可拆装。
2.采用高级聚碳酸脂。
3.提供标识窗口及标签保护。
4.适配86底盒。
5.嵌入组合式，安装方便，有平面型和斜面型两种。
6.采用双层面板结构，带防尘盖，安装螺丝孔不外露，确保安装后美观。
7.标准8686mm尺寸。
	个
	55

	4
	面板底盒
	明装，与双口网络面板配套
	个
	55

	5
	光纤
	室外8芯单模
	米
	120

	6
	电源线
	BV2.5
	卷
	5

	7
	强电明装五孔
	强电明装五孔
	个
	30

	8
	落地机柜
	1.2米落地机柜
	个
	2

	9
	PVC管槽
	40PVC管槽，满足布线需要
	米
	300

	10
	PVC槽
	60PVC槽，满足布线需要
	米
	100

	11
	集成服务
	106个网络点位、15间教室电源布线，网络模块、网线直通、机柜、安装、光纤寻线对光调测。
	项
	1

	二、
	计算机网络
	
	
	

	1
	汇聚交换机
	1. 固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个；
2.交换容量≥6.5Tbps，转发性能≥175Mpps；
3.支持IPv4及IPv6路由协议，支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
★4.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力），提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
5.支持openflow1.3协议和CWMP(TR069)协议；
6.支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项,支持本地堆叠和远程堆叠，支持通过电口实现虚拟化；
★7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
★8.要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤20dB，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
9.支持基于端口和MAC的802.1x，支持Portal和Portal2.0认证，支持RADIUS和TACACS+；
10.支持SP队列调度，支持SP+WRR队列调度，支持端口入口限速，流量分析，支持RED/WRED；
11.支持sFlow网络监测技术，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
12.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
13.为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6ReadyPhase2认证证书，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书；
★14.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
15.提供三年原厂硬件维保，要求投标时提供厂商关于本项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。
	台
	1

	2
	接入交换机
	1.固化千兆以太网电口≥24，1000M/2.5G千兆光接口≥4个；
2.交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥125Mpps；
3.采用静音无风扇绿色环保设计，整机最大功耗≤20W；
4.支持高效节能模式，当端口连续时间空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
5.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；
8.★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图与链接证明或第三方检测报告复印件证明；
9.支持通过云管平台实现基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现，可以实现配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、重启、设备升级等功能；
10.支持流量平衡方式可配置，支持LACP，支持镜像功能；
11.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件，微信，企业钉钉发送提醒；
12.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
13.支持SNMP、CLI(命令行)、SSH、Syslog、Web等多样化的管理和维护方式；
14.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌；
15.提供三年原厂硬件维保，要求投标时提供厂商关于本项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。
	台
	1

	3
	接入交换机
	1. 支持固化千兆电口≥48个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备；
2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps；
3支持 MAC地址容量≥8K；支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；
4.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
5.支持防雷等级≥6KV；
6.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台；
★7.要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件或手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图；
8.提供三年原厂硬件维保，要求投标时提供厂商关于本项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。
	台
	2

	4
	接入交换机
	1. 可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥16个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥18个。
★2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥54Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。
3.工作温度0℃~45℃。
4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV，提供官网链接及截图证明。
5.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。
6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。
8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置，提供Web界面截图作为证明。
11.支持Web管理，App和云管理。
★12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及App界面截图作为证明。
★13.提供CQC认证书复印件。
14.提供三年原厂硬件维保，要求投标时提供厂商关于本项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。
	台
	2

	5
	千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	个
	2

	6
	集成服务
	设备安装、网络规划、调测。
	项
	1

	三、
	广播改造
	
	
	

	1
	广播线
	RVVP2*1.5
	米
	900

	2
	双莲花线
	成品线10-15米
	根
	1

	3
	线管
	PVC槽，满足布线需要。
	米
	200

	4
	喇叭拆装
	老教室喇叭拆卸，检测维修、新安装调测，系统联调测试。
	个
	15

	四、
	班班通改造
	
	
	

	1
	视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。
3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，托板采用磁吸吸附式机构。
4.展示托板正上方具备LED补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关。
5.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。（提供带有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件复印件）
★6.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。（提供带有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件复印件）
7.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。
8.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。
9.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
	台
	15

	2
	教学音响
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥ 2x15W。
3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6.THD+N≤1%。
7.声频响110Hz-16kHz。
8.距离音箱10米处声压级≥75dB。
9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
10.支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
★12.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中U段（700MHz）的信号干扰。（提供有CMA和CNAS标识的检测报告复印件）
13.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
14.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
	对
	15

	3
	集成服务
	设备安装、系统及软件调测。
	套
	9

	4
	维修配件
	利旧教学一体机/智慧黑板检测、及配件维修。
	批
	9

	5
	推拉绿板
	配套本次维修教学一体机使用。
	张
	3

	五、
	培训服务
	
	
	

	1
	培训服务
	对本次的强弱电布线改造、计算网络、广播改造、班班通改造各子项分项培训。
1.强弱电改造培训内容：网络线路路由走向、节点情况指出，网络面板打线方法；电路取电节点位置；常见故障的排除。
2.计算机网络培训内容：交换机的端口用途、指示灯识别（绿灯常亮正常、闪烁有数据、红灯故障 / 断开）、禁止操作（不要随意插拔核心交换机、不要乱插不同网段跳线），简单故障判断（插上线不亮、反复闪、端口卡顿怎么自查）。
3.广播改造：广播线路路由节点介绍、如何利用学校原有广播系统完成格物楼15个班级广播系统搭建、统一管理、播音、打铃。
4.班班通改造：对完成维修和安装的教学一体机/智慧黑板系统的应用、功能等以及本次新采购的视频展台、教学音响的功能和使用方法对老师进行培训。
	项
	1


重要说明：
1.供应商在响应文件中必须对带有★标的按照技术参数要求提供证明材料，未提供证明材料或所提供证明材料不能证明相关参数的，会导致评标委员会认定其参数不响应询价文件要求按照无效投标处理。
2.本次项目中标签合同之前，如出现异议，中标人须配合按招标清单中要求提供投标预投产品的功能符合性检测报告、截图、资质证书等材料，配合提供产品进行功能性证明演示，如未能满足招标参数要求按虚假响应处理，采购人有权终止中标资格，由此产生费用及相关责任由中标人自行承担。
2.2商务要求
1.交付时间：成交供应商在签订合同后，10个日历天内完成供货以及安装、调试等工作，并交采购人验收，保证货物正常使用。
2.交付地点：采购人指定的地点。
3.质保期：三年质保服务。
4.付款条件：验收合格后，一次性支付全部合同金额。
5.项目完工后，由采购人组织成立验收小组，依据本询价文件、成交供应商的响应文件及国家相关标准进行验收。验收内容包含但不限于货物清点、功能测试、性能指标核验、培训效果评估等。

[bookmark: _Toc6041]










响应文件格式

                        项目

（项目编号：             ）


响应文件








供应商名称：                     （盖单位公章）

日  期：


[bookmark: _Toc12586][bookmark: _Toc8782]一、报价函（格式）
致：采购人名称       
1、我方授权             (姓名和职务)代表我方                   （供应商名称）全权处理        项目名称（项目编号）              报价的有关事宜。遵照询价文件（含补充文件）的要求承担本项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。
2、我方同意接受询价文件中询价有效期的相关规定。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、我方提供的此项目所有证件，是真实、合法、有效的，如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。
6、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：                                 (盖单位公章) 
单位地址及邮政编码：                         
法定代表人或授权代表：                       （签字或签章或机打）
联系电话：                                



年    月    日








[bookmark: _Toc27298]二、开标一览表（格式）
供应商名称：                            
	项目名称
	

	响应报价
	人民币大写（元）:
人民币小写（元）:

	交货（供货）期
	在签定合同后      日内供货并安装调试完毕。

	备注
	


注：1、表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

法定代表人或授权代表：                      （签字或签章或机打） 
 
供应商名称：                                 (盖单位公章)


年     月    日 






- 1 -

[bookmark: _Toc25491]三、投标分项报价表（格式）
供应商名称                                              项目编号：                          
	序号
	产品名称
	产品品牌及规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	交货（供货）期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



法定代表人或授权代表：                      （签字或签章或机打） 

供应商名称：                                 (盖单位公章)
注：
1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。
3、上述单价为综合单价，应包含一切税费。
4、供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
5、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。




[bookmark: _Toc6965]四、规格响应表（格式）
供应商名称                                              项目编号：                          

	序号
	货物名称
	询价文件要求部分
	响应文件响应部分
	响应情况

	
	
	技术参数
	数量
	技术参数
	数量
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




法定代表人或授权代表：                      （签字或签章或机打） 

供应商名称：                                 (盖单位公章)

注：
1、本表填写时，应据实填写。
2、如果不提供规格响应表将视为没有实质性响应询价文件。
3、供应商根据项目实际填写，表中单项，项目询价要求不涉及的可留空或自行调整。
[bookmark: _Toc1622]五、供货方案及售后服务等
   （要详细，具体，否则，其投标可能会被询价小组否决。）























六、资格证明及有关材料
1、营业执照
提供有效的营业执照复印件加盖公章装订入响应文件，原件中标后由采购人核验。





























2、授权委托书
授权委托书（格式）
本人      （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理                           （项目名称）有关事宜，其法律后果由我方承担。
   注： 代理人无转委托权。
	法定代表人身份证正反面

	
代理人身份证正反面



供应商名称：                                      （盖单位公章）

法定代表人：                                    (签字或签章或机打）

身份证号码：                                    

委托代理人：                                    (签字或签章或机打））

身份证号码：                                        

       年     月     日

注：如法定代表人代表供应商参与本项目报价，则递交法定代表人身份证明书。






法定代表人身份证明书

供应商名称：                                                 
单位性质：                                                
地    址：	                                          	
成立时间：              年                 月             日
经营期限：                                                
姓    名：                    性别：                      
年    龄：                    职务：                      
系                                  （供应商名称）的法定代表人。

  特此证明。
	法定代表人身份证复印件粘贴处（正反面）



  


供应商名称：                           (盖单位公章)

日  期：          年            月          日
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3.承诺书（格式附后）
承诺书
我公司郑重承诺如下：
一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。
二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。
三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。
四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。
六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。
如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。


投标供应商名称（公章）：
日期：     年   月   日










七、其他资料
按询价文件要求提供
























